# Unit Ids (Scripting Module)

Example Usage: // Convert 100 l/min to usgpm using Unit Names FlowInUSGPM := Units.Convert('l/min', 'usgpm', 100); Output.Add(FlowInUSGPM); // Convert 100 l/min to usgpm using Unit Ids FlowInUSGPM := Units.Convert(858, 859, 100); Output.Add(FlowInUSGPM);
Group/Unit | Id
Absolute Head | 26
cm Fluid a | 1253
ft Fluid a | 1255
in Fluid a | 1254
m Fluid a | 1251
mm Fluid a | 1252
Absolute Pressure | 24
atm | 1162
bar a | 1160
ft Water a | 1163
in Mercury a | 1155
in Water a | 1155
kgf/cm2 a | 1159
kPa a | 1156
m Water a | 1164
mbar a | 1153
mm Water a | 1165
mmHg a | 1154
MPa a | 1161
Pa a | 1151
psf a | 1152
psi a | 1158
Area | 1
cm2 | 3
ft2 | 5
in2 | 4
km2 | 7
m2 | 1
mile2 | 8
mm2 | 2
yd2 | 6
Calorific Value | 2
Btu/ft3 | 54
Chu/ft3 | 55
J/m3 | 51
kCal/m3 | 53
kJ/m3 | 52
MJ/m3 | 56
Control Valve Cv | 36
Cv usgpm/psi | 1451
Kv l/min/bar | 1453
Kv m3/h/bar | 1454
Kv m3/h/kPa | 1452
Density | 20
g/cm3 | 953
kg/dm3 | 954
kg/l | 955
kg/m3 | 951
lb/ft3 | 952
lb/in3 | 956
Dynamic Viscosity | 3
cP | 104
kg/m h | 102
kgf s/m2 | 107
lb/ft h | 103
lb/ft s | 106
lbf h/ft2 | 109
lbf s/ft2 | 108
Pa s | 101
poise | 105
Energy | 4
Btu | 155
calorie | 153
Chu | 156
ft lbf | 152
hp/h | 159
joule | 151
kCal | 157
kJ | 154
kW/h | 160
MJ | 158
therm | 161
Flow | 29
cm3/min | 868
ft3/h | 856
ft3/min | 862
ft3/s | 864
g/s | 504
in3/min | 869
kg/h | 503
kg/min | 506
kg/s | 501
l/h | 852
l/min | 858
l/s | 863
lb/h | 502
lb/min | 505
lb/s | 513
m3/day | 857
m3/h | 861
m3/min | 865
m3/s | 851
ml/min | 867
ml/s | 853
mm3/min | 866
MMft3/day | 872
tonne/day | 507
tonne/h | 510
ukgph | 855
ukgpm | 860
ukTon/day | 508
ukTon/h | 511
usBarrel/day | 873
usBarrel/min | 870
usgph | 854
usgpm | 859
usTon/day | 509
usTon/h | 512
yd3/min | 871
Force | 5
kgf | 205
kN | 206
lbf | 204
lbF/s | 202
N | 201
pdl | 203
Gauge Head | 27
cm Fluid g | 1303
ft Fluid g | 1305
in Fluid g | 1304
m Fluid g | 1301
mm Fluid g | 1301
Gauge Pressure | 25
bar g | 1210
ft Water g | 1212
in Mercury g | 1207
in Water g | 1205
kgf/cm2 g | 1209
kPa g | 1206
m Water g | 1213
mbar g | 1203
mm Water g | 1214
mmHg g | 1204
MPa g | 1211
Pa g | 1201
psf g | 1202
psi g | 1208
Gravity | 23
cm/s2 | 1102
ft/s2 | 1103
m/s2 | 1101
Head | 32
cm Fluid a | 1253
cm Fluid g | 1303
ft Fluid a | 1255
ft Fluid g | 1305
in Fluid a | 1254
in Fluid g | 1304
m Fluid a | 1251
m Fluid g | 1301
mm Fluid a | 1252
mm Fluid g | 1301
Head Drop | 28
cm Fluid | 1353
ft Fluid | 1355
in Fluid | 1354
m Fluid | 1351
mm Fluid | 1352
Heat Capacity | 6
Btu/lb F | 255
ft lbf/lb F | 253
J/kg C | 251
kCal/kg C | 256
kgf m/kg C | 254
kJ/kg C | 252
Heat Flux | 21
Btu/ft2 h | 1003
Chu/ft2 h | 1004
kCal/ft2 h | 1005
kCal/m2 h | 1002
kW/m2 | 1006
W/m2 | 1001
Heat Transfer Coefficient | 7
Btu/ft2h F | 303
Btu/ft2s F | 306
cal/cm2s C | 307
kCal/ft2h C | 304
kCal/m2h C | 302
kW/m2 C | 305
W/m2 C | 301
Kinematic Viscosity | 8
cSt | 353
ft2/h | 354
ft2/s | 358
in2/h | 352
in2/s | 357
m2/h | 356
m2/s | 351
stoke | 355
Length | 9
cm | 403
ft | 405
in | 404
km | 407
m | 401
mile | 408
mm | 402
yd | 406
Mass | 10
cwt | 455
g | 452
kg | 451
lb | 454
oz | 453
tonne | 457
ukTon | 458
usTon | 456
Mass Flow | 11
g/s | 504
kg/h | 503
kg/min | 506
kg/s | 501
lb/h | 502
lb/min | 505
lb/s | 513
tonne/day | 507
tonne/h | 510
ukTon/day | 508
ukTon/h | 511
usTon/day | 509
usTon/h | 512
Power | 12
Btu/h | 552
Chu/h | 553
ft lbf/s | 555
hp | 556
kCal/h | 554
kW | 557
MW | 558
Watt | 551
Pressure | 31
atm | 1162
bar a | 1160
bar g | 1210
ft Water a | 1163
ft Water g | 1212
in Mercury a | 1155
in Mercury g | 1207
in Water a | 1155
in Water g | 1205
kgf/cm2 a | 1159
kgf/cm2 g | 1209
kPa a | 1156
kPa g | 1206
m Water a | 1164
m Water g | 1213
mbar a | 1153
mbar g | 1203
mm Water a | 1165
mm Water g | 1214
mmHg a | 1154
mmHg g | 1204
MPa a | 1161
MPa g | 1211
Pa a | 1151
Pa g | 1201
psf a | 1152
psf g | 1202
psi a | 1158
psi g | 1208
Pressure Drop | 13
atm | 611
bar | 610
ft Water | 613
in Mercury | 607
in Water | 605
kgf/cm2 | 609
kPa | 606
m Water | 614
mbar | 603
mm Water | 615
mmHg | 604
MPa | 612
Pa | 601
psf | 602
psi | 608
Pressure Gradient | 35
Pa/ft | 1402
Pa/m | 1401
psi/ft | 1403
psi/m | 1404
Pressure Head | 33
atm | 1162
bar a | 1160
bar g | 1210
cm Fluid a | 1253
cm Fluid g | 1303
ft Fluid a | 1255
ft Fluid g | 1305
ft Water a | 1163
ft Water g | 1212
in Fluid a | 1254
in Fluid g | 1304
in Mercury a | 1155
in Mercury g | 1207
in Water a | 1155
in Water g | 1205
kgf/cm2 a | 1159
kgf/cm2 g | 1209
kPa a | 1156
kPa g | 1206
m Fluid a | 1251
m Fluid g | 1301
m Water a | 1164
m Water g | 1213
mbar a | 1153
mbar g | 1203
mm Fluid a | 1252
mm Fluid g | 1301
mm Water a | 1165
mm Water g | 1214
mmHg a | 1154
mmHg g | 1204
MPa a | 1161
MPa g | 1211
Pa a | 1151
Pa g | 1201
psf a | 1152
psf g | 1202
psi a | 1158
psi g | 1208
Pressure Head Drop | 34
atm | 611
bar | 610
cm Fluid | 1353
ft Fluid | 1355
ft Water | 613
in Fluid | 1354
in Mercury | 607
in Water | 605
kgf/cm2 | 609
kPa | 606
m Fluid | 1351
m Water | 614
mbar | 603
mm Fluid | 1352
mm Water | 615
mmHg | 604
MPa | 612
Pa | 601
psf | 602
psi | 608
Slip | 38
l/min/bar | 1551
ukgpm/psi | 1553
usgpm/psi | 1552
Slip Volume | 37
litres | 1501
uk gallons | 1503
us gallons | 1502
Specific Energy | 22
Btu/lb | 1054
ft lbf/lb | 1052
J/kg | 1051
kcal/kg | 1055
kgf m/kg | 1053
kJ/kg | 1057
MJ/kg | 1056
Temperature | 14
C | 652
F | 653
K | 651
R | 654
Thermal Conductivity | 15
Btu in/ft2 h F | 702
Btu/ft h F | 705
cal/cm s C | 706
kCal in/ft2 h C | 703
kCal/m h C | 704
kW/m C | 707
W/m C | 701
Torque | 16
dyn cm | 756
kgf m | 755
lbf ft | 754
lbf in | 753
N m | 751
pdl ft | 752
Velocity | 19
cm/s | 904
ft/min | 903
ft/s | 906
km/h | 905
m/s | 901
mile/h | 907
mm/s | 902
Viscosity | 30
cP | 104
cSt | 353
ft2/h | 354
ft2/s | 358
in2/h | 352
in2/s | 357
kg/m h | 102
kgf s/m2 | 107
lb/ft h | 103
lb/ft s | 106
lbf h/ft2 | 109
lbf s/ft2 | 108
m2/h | 356
m2/s | 351
Pa s | 101
poise | 105
stoke | 355
Volume | 17
cm3 | 804
ft3 | 809
in3 | 805
litre | 806
m3 | 801
ml | 803
mm3 | 802
ukgal | 808
usBarrel | 810
usgal | 807
yd3 | 811
Volumetric Flow | 18
cm3/min | 868
ft3/h | 856
ft3/min | 862
ft3/s | 864
in3/min | 869
l/h | 852
l/min | 858
l/s | 863
m3/day | 857
m3/h | 861
m3/min | 865
m3/s | 851
ml/min | 867
ml/s | 853
mm3/min | 866
MMft3/day | 872
ukgph | 855
ukgpm | 860
usBarrel/day | 873
usBarrel/min | 870
usgph | 854
usgpm | 859
yd3/min | 871